Przedmiar robót	
 	
Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe	
 	 	
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr 169/4, 834, 833	

 	 	
Adres:	 	

Inwestor:	Gmina Trzciane	
 	ul. Wojska Polskiego 10	
 	19-104 Trzcianne	
 	 	
Sprawdził:	 	
Data opracowania:	07.11.2023r	

 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Zatwierdził:	 	Sporządził:	 	
	
	1	SeKo Prix 13.2.1.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót	
1	2	3	4	5	6	
1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH O NR 169/4, 834, 833	
						
1.1	BCD D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
						
1.1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		   0,31	
		0,155+0,151	km	0,31		
1.1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku.	ha		   0,03	
		2*1*150/(100*100)	ha	0,03		
1.1.3	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

W obrębie chodnika	m2		   524,77	
		145,55+171,79+127,43+30+50	m2	524,77		
1.1.4	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

W obrębie zjazdów i utwardzonego placu	m2		   678,77	
		30,59+65,18+583	m2	678,77		
1.2	BCD D-03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
						
1.2.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą elementów żeliwnych	szt.		   10,00	
		10	szt.	10,00		
1.2.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		   10,00	
		10	szt.	10,00		
1.3	BCD D-04.00.00.00	PODBUDOWY	
						
1.3.1	BCD D-04.03.01.12.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2		  1 910,13	
		980+930,13	m2	1 910,13		
1.3.2	BCD D-04.04.01.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 25 cm

Podbudowa pod zjazdami i utwardzonym placem i odc.II (możliwość wykorzystania materiału z frezowania nawierzchni)	m2		  1 608,90	
		30,59+65,18+583+930,13	m2	1 608,90		
1.3.3	BCD D-04.04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm

Podbudowa pod chodnik	m2		   524,77	
		145,55+171,79+127,43+30+50	m2	524,77		
1.4	BCD D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	
						
1.4.1		Ciąg główny i zjazdy na działki przyległe	
						
1.4.1.1	BCD D-05.03.11.33.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km

Do wykorzystania jako podbudowa po w-wy konstrukcyjne	m2		  1 142,18	
		145,5*7,85	m2	1 142,18		
1.4.1.2	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem

Ciąg główny jezdni odc.I i odc.II	m2		  1 910,13	
		980+930,13	m2	1 910,13		
1.4.2		Zjazdy na działki przyległe do posesji oraz utwardzony teren pasa drogowego	
						
1.4.2.1	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem

Zjazdy + utwardzenie placu	m2		   678,77	
		30,59+65,18+583	m2	678,77		
1.5	BCD D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
						
	2	SeKo Prix 13.2.1.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót	
1	2	3	4	5	6	
1.5.1	BCD D-06.01.01.21.03	Humusowanie z obsianiem terenów płaskich za chodnikami o szerokości do 2 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15 km	m2		   450,00	
		2*150+1*150	m2	450,00		
1.5.2	BCD D-06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3		   11,25	
		0,75*150*0,1	m3	11,25		
1.6	BCD D-08.00.00.00	ELEMENTY ULIC	
						
1.6.1	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		   730,80	
		164+18,8+110+159*2+120	m	730,80		
1.6.2	BCD D-08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2		   524,77	
		145,55+171,79+127,43+30+50	m2	524,77		
1.6.3	BCD D-08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		   408,00	
		17+23+33+36+55+15+20+131+4+6*9+20	m	408,00		
	
	3	SeKo Prix 13.2.1.3	

Formularz oferty	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH O NR 169/4, 834, 833	
1.1	BCD D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	   0,31			
1.1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku.	ha	   0,03			
1.1.3	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

W obrębie chodnika	m2	   524,77			
1.1.4	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

W obrębie zjazdów i utwardzonego placu	m2	   678,77			
1.2	BCD D-03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
1.2.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą elementów żeliwnych	szt.	   10,00			
1.2.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	   10,00			
1.3	BCD D-04.00.00.00	PODBUDOWY		
1.3.1	BCD D-04.03.01.12.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	  1 910,13			
1.3.2	BCD D-04.04.01.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 25 cm

Podbudowa pod zjazdami i utwardzonym placem i odc.II (możliwość wykorzystania materiału z frezowania nawierzchni)	m2	  1 608,90			
1.3.3	BCD D-04.04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm

Podbudowa pod chodnik	m2	   524,77			
1.4	BCD D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
1.4.1		Ciąg główny i zjazdy na działki przyległe		
1.4.1.1	BCD D-05.03.11.33.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km

Do wykorzystania jako podbudowa po w-wy konstrukcyjne	m2	  1 142,18			
1.4.1.2	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem

Ciąg główny jezdni odc.I i odc.II	m2	  1 910,13			
1.4.2		Zjazdy na działki przyległe do posesji oraz utwardzony teren pasa drogowego		
1.4.2.1	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem

Zjazdy + utwardzenie placu	m2	   678,77			
1.5	BCD D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
1.5.1	BCD D-06.01.01.21.03	Humusowanie z obsianiem terenów płaskich za chodnikami o szerokości do 2 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15 km	m2	   450,00			
1.5.2	BCD D-06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	   11,25			
	
	4	SeKo Prix 13.2.1.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
1.6	BCD D-08.00.00.00	ELEMENTY ULIC		
1.6.1	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	   730,80			
1.6.2	BCD D-08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	   524,77			
1.6.3	BCD D-08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	   408,00			
	
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:		
	Wartość końcowa:		
	
	5	SeKo Prix 13.2.1.3