Przedmiar robót	
 	
Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe	
 	 	
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wyszowate	
 	Droga wewnętrzna w m. Wyszowate	

Adres:	Działka drogowa nr 341	
 	 Wyszowate	
 	 	
Inwestor:	Gmina Trzcianne	
 	Wojska Polskiego 10	
 	19-104 Trzcianne	
 	 	
Sprawdził:	 	
Data opracowania:	07.03.2024r	

 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Zatwierdził:	 	Sporządził:	 	
	
	1	SeKo Prix 13.2.1.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót	
1	2	3	4	5	6	
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
						
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		   0,188	
		0,188	km	0,188		
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m.	m3		   75,200	
		2*1*188*0,2	m3	75,200		
2	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
						
2.1	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		   5,000	
		5	szt.	5,000		
3	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
						
3.1	BCD D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0-31,50 mm w ciągu głównym, podbudowa zasadnicza, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		   752,000	
		4*188	m2	752,000		
3.2	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

Dotyczy poszerzeń jezdni oraz prac na zjazdach	m2		   812,000	
		4*188+6*2*5	m2	812,000		
3.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Dotyczy zjazdów do posesji - 5 szt	m2		   60,000	
		6*2*5	m2	60,000		
3.4	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2		   624,000	
		3*188+6*2*5	m2	624,000		
3.5	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		   624,000	
		3*188+6*2*5	m2	624,000		
4	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
						
4.1	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		   652,200	
		3,15*188+6*2*5	m2	652,200		
4.2	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		   624,000	
		3*188+6*2*5	m2	624,000		
5	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
						
5.1	BCD D-06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym C50/30 wraz z zagęszczeniem	m3		   42,300	
		2*0,75*188*0,15	m3	42,300		
	
	2	SeKo Prix 13.2.1.3	

Formularz oferty	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	   0,188			
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m.	m3	   75,200			
2	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
2.1	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	   5,000			
3	D-04.00.00.00	PODBUDOWY					
3.1	BCD D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0-31,50 mm w ciągu głównym, podbudowa zasadnicza, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	   752,000			
3.2	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

Dotyczy poszerzeń jezdni oraz prac na zjazdach	m2	   812,000			
3.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Dotyczy zjazdów do posesji - 5 szt	m2	   60,000			
3.4	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	   624,000			
3.5	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	   624,000			
4	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE					
4.1	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	   652,200			
4.2	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	   624,000			
5	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.1	BCD D-06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym C50/30 wraz z zagęszczeniem	m3	   42,300			
	
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:		
	Wartość końcowa:		
	
	3	SeKo Prix 13.2.1.3